با سلام و احترام

کد این قسمت شامل یک تابع PlayNote می باشد که در واقع برای نواختن نوت ها در فرکانس های مختلف و به طول زمان های مختلف نوشته شده است. برای اینکار ابتدا دوره متناسب با فرکانس داده شده برای آن ست میشود و سپس به اندازه زمان ورودی صبر میکند در این حالت تا صدای مورد نظر در زمان داده شده نواخته گردد و بعد هم پورت خروجی را غیرفعال میکند.

فرکانس های موزیک Fur Elise از وب پیدا شد و آن فرکانس ها با استفاده از تابع بالا نواخته شده اند.

محمدمهدی آقاجانی 9331056